Акт сезонного осмотра кровли
Весна — после схода снега; лето — после монтажных работ; осень — до снега. Места дефектов отмечайте на плане кровли.
Объект, корпус: _______________________________________________________________
Дата, сезон (весна / лето / осень / внеплановый): _____________________________
Осмотр провели (ФИО, должность): ______________________________________________
1. Состояние элементов кровли
	Элемент
	Что проверить
	Норма / дефект
	Замечания

	Поле кровли
	Проколы, порезы, вздутия, трещины, растрескивание верхнего слоя
	
	

	Швы
	Отслоение, непровар (проверка пробником)
	
	

	Примыкания к парапетам и стенам
	Отрыв, складки, сползание, фиксация краевой рейкой, герметик
	
	

	Узлы прохода: трубы, стойки, кабели
	Высота примыкания, хомуты, герметик, щели
	
	

	Опоры оборудования
	Подкладки под опорами, продавливание, примыкания
	
	

	Воронки, желоба, листвоуловители
	Засор, отслоение у фланца, обогрев
	
	

	Ендовы, зоны застоя воды
	Лужи, контруклоны, растительность
	
	

	Парапетные крышки, фартуки
	Крепление, стыки, герметик
	
	

	Зенитные фонари, люки, выходы
	Герметик по контуру, трещины, примыкание
	
	

	Аэраторы (флюгарки)
	Наличие, целостность
	
	

	Мусор и посторонние предметы
	Металл, саморезы, проволока — убрать
	
	

	Снег и лёд (зимой)
	Толщина слоя, наледь у воронок и карниза
	
	

	Потолки верхнего этажа
	Пятна сырости — отметить на плане этажа
	
	


2. Выявленные дефекты
	№
	Место на плане
	Описание
	Срочность
	Срок, ответственный

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3. Вывод
☐ Кровля в рабочем состоянии   ☐ Нужен текущий ремонт   ☐ Нужно обследование специалистом   ☐ Нужен капитальный ремонт
Рекомендации: _________________________________________________________________
Подписи: ______________ / ______________      ______________ / ______________
Бланк подготовлен Wrong Инновации · leak-stop.ru · +7 499 347 78 08. Можно свободно использовать и дополнять.
