Допуск подрядчика на кровлю
Порядок защиты кровли при работах сторонних организаций. Не заменяет наряд-допуск по охране труда при работах на высоте — оформляется дополнительно к нему.
Объект: _______________________________________________________________________
Подрядчик (организация): ______________________________________________________
Ответственный от подрядчика (ФИО, телефон): ___________________________________
Вид работ: ____________________________________________________________________
Зона работ (по плану кровли): _________________________________________________
Срок работ: с _________________________________________________________________
Сопровождающий от службы эксплуатации: ________________________________________
Подрядчик обязуется:
1. Проходить к зоне работ только по ходовым дорожкам или по указанному маршруту.
1. Не резать материалы на гидроизоляции, не бросать инструмент, крепёж и обрезки на кровлю.
1. Ставить оборудование только на штатные опоры с подкладками; анкеры сквозь гидроизоляцию — только по согласованному проекту.
1. Не использовать на мембране битум, мастики, растворители, масла; не допускать нагрева покрытия выше допустимого.
1. Все проходки через кровлю выполнять по проекту, с герметизацией, в присутствии службы эксплуатации.
1. По окончании работ убрать мусор и сдать зону работ по акту.
Осмотр зоны работ
	
	До начала работ
	После окончания работ

	Дата
	
	

	Состояние кровли, найденные дефекты (фото прилагаются)
	
	

	Проверка ЭВК зоны работ (при необходимости)
	
	

	Подпись эксплуатации
	
	

	Подпись подрядчика
	
	


Новые повреждения в зоне работ, найденные после окончания работ, устраняются за счёт подрядчика.
Бланк подготовлен Wrong Инновации · leak-stop.ru · +7 499 347 78 08. Можно свободно использовать и дополнять.
